附件1
煤矿安全生产“十条”规定
一、建设煤矿100%按照建设顺序组织施工，严格执行“三同时”规定；现有违规工程的立即停工并采取有效措施管控。
二、生产煤矿100%严守“采掘（剥）作业红线”管理规定，严禁出现隐蔽工作面。
三、入井人员100%检身签字、随身携带定位卡。
四、重大危险作业（现已公布19项）100%按规定程序审批、报备。
五、重大灾害100%治理、评估、论证、报备。
六、生产煤矿（含临时停产煤矿）100%建成用好内蒙古风险研判综合信息化系统，并按规定真实、实时上传数据。
七、外委施工队伍、第三方服务机构100%向安全监管监察部门报备。
八、暴雨、山洪橙色及以上预警和井下出现重大险情100%将人员撤至地面。
九、“三堂一舍”等地面建筑及各类灾害治理项目100%明确安全管理责任、落实安全管理职责。
十、长期停产停建煤矿100%落实停供电、停供火工品、封闭井口、安装电子封条并巡回检查等管控措施。


