附件2
非煤矿山安全生产“十条”规定
一、非煤矿山100%取得采矿许可证，从事勘探的单位必须具备相关条件。
二、建设矿山100%按建设顺序组织施工，严格执行“三同时”规定。
三、地下矿山的监测监控、人员定位和通信联络“三大系统”100%有效运行；入井人员必须检身签字、随身携带定位卡。2027年底，生产建设矿山建成用好风险研判综合信息化系统。
四、国家明令禁止使用的设备、材料、工艺100%淘汰；井下主要设备必须取得矿用产品安全标志。
五、露天矿山及尾矿库100%应用无人机常态化监测，保证边坡（台阶）、坝坡比和道路符合安全设施设计要求。
六、外委施工队伍、第三方服务机构100%向安全监管部门报备。
七、尾矿库汛期前100%完成调洪演算，始终保持排洪构筑物结构完好、质量可靠。
八、暴雨、山洪橙色及以上预警和井下出现重大险情100%将人员撤至地面。
九、长期停产停建矿山100%落实停止生产供电、停供火工品、封闭井口、安装电子封条并巡回检查等管控措施。
十、地面建筑、废弃矿洞100%明确安全管理责任、落实安全管理职责。

